#### ANEXO A

**Método propuesto para la determinación del error sistemático del instrumento (ES)**

ES =  - Vref

En donde:

*xi* = valor de cada una de las mediciones realizadas, para cada punto.

*n* = número de mediciones realizadas en cada punto.

Vref = Valor referencia ó patrón.

**NOTA:** El error sistemático del instrumento, corresponde a la columna del certificado “Error del instrumento”

**Modelo para determinar error medición en Presión**



Tomada de modelo dado en DKD-R-6